VIOLÃO

7 cordas

BANDOLIM

AC 110v

AC 110v

02

01

Rider Técnico

LUIS BARCELOS E RAFAEL MALLMITH

**BANDOLIM** – Cadeira sem braço, AC 110v, 2 canais – 1 linha (DI) e 1 MIC (Mic próprio) e estante para partitura.

**VIOLÃO DE 7 CORDAS** – Cadeira sem braço, AC 110v, 2 canais – 1 linha (DI) e 1 MIC (Mic próprio), 1 MIC Shure SM 58 para voz e estante para partitura.

***Obs.:*** *O contratante se responsabilizará pela qualidade do* ***P.A****. e da* ***iluminação*** *adequados à necessidade do ambiente e público, em que o evento será realizado. O artista se sentirá no direito de não realizar o espetáculo se o equipamento não propiciar as condições mínimas para o evento.*